붙임3_[EMR/OCS시스템] 물품 및 상용S/W 규격서

구 분	품 명
EMR/OCS 서버 및 스토리지	EMR/OCS Main Server 규격 및 구성
	O/S 자동복구 Server 구성
	x86 가상화 서버 규격 및 구성
	백업서버 규격 및 구성
	Main Storage 규격 및 구성
	SAN 스위치 규격 및 구성
	VTL 규격 및 구성
	Tape Backup Libary 규격 및 구성
	Rack 규격 및 구성
Network	L4 스위치 규격 및 구성
	UTM 규격 및 구성
	IP 자원 관리 규격 및 구성
	서버팜 스위치 규격 및 구성
관제 및 영상시스템	관제모니터링 규격 및 구성
	이동식 회의용 영상시스템 규격 및 구성
EMR/OCS DR 시스템	EMR/OCS DR Server 규격 및 구성
	DR x86 가상화 서버 규격 및 구성
	DR Storage 규격 및 구성
	DR SAN Switch 규격 및 구성
	DR Rack 및 통합 콘솔
응용소프트웨어	DBMS 규격 및 구성
	운영체제(OS) 규격 및 구성
	서버가성화 규격 및 구성
	가상화 복구 솔루션 규격 및 구성
	DR솔루션(CDC)규격 및 구성
	PKI 공인인증서
	KMI(Mobile 포함)
	백업S/W 규격 및 구성
	APM규격 및 구성
	Reporting Tool 규격 및 구성
	UI/UX Tool
	WAS규격 및 구성
	Web Server 규격 및 구성
	서버보안 규격 및 구성
	DB접근제어 규격 및 구성
	서버백신 규격 및 구성
	SSL 보안서버 인증서
	형상관리/배포

[ EMR/OCS시스템 ] Main Server(DB/AP 서버)

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
운영체제	Full 64bit 지원 표준 UNIX 운영체제 (커널, 쉘, IO 모두 64bit) 한글 및 X-Window 지원 / Unlimited User License 운영체제 백업을 위한 관리 솔루션 제공	2 식
관리프로그램	GUI 기반의 Unix 전체시스템 관리 프로그램 제공 자원 성능 등 모니터링 기능
형태	RACK 혹은 Blade 타입 모델 (Rack/엔클로져 포함)
CPU	CPU Clock Speed :2.5 GHz 이상 제안제품의 최고 CPU Clock Speed 제공 Core 수 : 최소 24 Core 이상, 최대 64 Core 이상 확장가능 On-Chip L3 Cache CPU 당 32MB 이상
Main Memory	제공용량 : 서버당 384GB 이상 최대 확장 :서버당 768GB 이상
전원공급장치	Power Supply 이중화 구성
시스템 Disk	450GB *4 개로 구성 운영체제 디스크는 미러로 구성
Partitioning / Cluster	노드당 최소 파티션 2개 이상 지원 Veritas Volume Manager와 Veritas Cluster File System 제공 (OEM 포함)
IO 카드	10Gbps Network SX : 8 port 이상 제공 8Gbps Fiber Channel : 12 port 이상 제공 시스템 내부 I/O 슬롯 6개 이상 제공 물리적인 I/O 모듈 이중화 구성 제공 I/O 가상화 기능을 제공 1Gb 네트워크 스위치 2대 기본 제공 (SFP 포함) 8Gb SAN 스위치 2대 기본 제공 (SFP 포함)
컴파일러	C, C++ Unlimited User License
보조기억장치	DVD+RW Drive
기타사항	성능 및 안정성을 위해 업그레이드 사양 제안 가능 Node 또는 Server Blade의 이중화 구성 제공
무상유지보수	3년간 24시간 4시간 이내 응답 Support

[ EMR/OCS시스템 ] O/S 자동복구 Server

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
운영체제	Full 64bit 지원 표준 UNIX 운영체제 (커널, 쉘, IO 모두 64bit) 한글 및 X-Window 지원 / Unlimited User License	1 식
관리프로그램	GUI 기반의 Unix 전체시스템 관리 프로그램 제공 자원 성능 등 모니터링 기능
형태	Rack 장착형 모델 (Rack 포함)
CPU	CPU Clock Speed :2.5 GHz 이상 제안제품의 최고 CPU Clock Speed 제공 Core 수 : 최소 8 Core 이상, 최대 16 Core 이상 확장가능
Main Memory	제공용량 : 서버당 128GB 이상 최대 확장 : 서버당768GB 이상
전원공급장치	Power Supply 이중화 구성
시스템 Disk	900GB * 8 개로 구성 운영체제 디스크는 미러로 구성
Partitioning / Cluster	노드당 최소 파티션 2개 이상 지원 CFS를 파티셔닝 기능제공
IO 카드	1Gbps NIC : 4 port 이상 제공 10Gbps SX : 2 port 이상 제공 8Gbps FC HBA : 2 port 이상 제공 시스템 내부 I/O 슬롯 6개 이상 제공
컴파일러	C, C++ Unlimited User License
보조기억장치	DVD+RW Drive
기타사항	성능 및 안정성을 위해 업그레이드 사양 제안 가능
무상유지보수	3년간 24시간 4시간 이내 응답 Support

[ EMR/OCS시스템 ] x86 가상화 Server

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
타입	Rack Type	4 식
운영체제	Windows Server 2012 R2 (64bit) DataCenter
CPU	CPU Type : Intel Xeon E5-2650v4 series 이상 CPU 개 수 : 2 EA Core 개 수 : CPU당 12 Core 이상 Clock Speed : 2.0 GHz 이상
Memory	DDR4 LRDIMM 256GB 이상 (최대 3TB 이상 확장 가능)
전원 공급	고온환경 (최대 45도)에서 24시간 365일 운영이 가능해야 한다
시스템 Disk	SAS 300GB 10K * 4 EA(mirror) 이상 최대 26개 디스크 확장 지원 RAID Controller Cache 은 최대 4GB 를 지원해야 한다.
외부 Interface	1Gbps 4port Ethernet Adapter * 1 EA 이상 10Gbps SX 2port * 2 EA 이상 8Gbps Dual port FC HBA Card * 2 EA 이상
PCIe 슬롯	Type : 6 슬롯 이상 제공 최대 3개 이상의 GPU 장착이 가능해야 한다.
보조기억장치	DVD-RW 이상
무상하자보수	3년간 24시간 4시간 이내 응답 Support
기타사항	서버 수량에 맞는 운영체제의 교육기관용 라이센스 제공

[ EMR/OCS시스템 ] 백업 Server

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
타입	Rack Type	1 식
운영체제	Windows Server 2012 R2 (64bit) standard
CPU	CPU Type : Intel Xeon E5-2620v4 series 이상 CPU 개 수 : 1 EA Core 개 수 : CPU당 6 Core 이상 Clock Speed : 2.0 GHz 이상
Memory	DDR4 LRDIMM 128GB 이상 (최대 3TB 이상 확장 가능)
전원 공급	고온환경 (최대 45도)에서 24시간 365일 운영이 가능해야 한다
시스템 Disk	SAS 300GB 10K * 2 EA(mirror) 이상 최대 26개 디스크 확장 지원 RAID Controller Cache 은 최대 4GB 를 지원해야 한다.
외부 Interface	1Gbps 4port Ethernet Adapter * 1 EA 이상 10Gbps SX 2port * 2 EA 이상 8Gbps Dual port FC HBA Card * 2 EA 이상
PCIe 슬롯	Type : 6 슬롯 이상 제공 최대 3개 이상의 GPU 장착이 가능해야 한다.
보조기억장치	DVD-RW 이상
무상하자보수	3년간 24시간 4시간 이내 응답 Support
기타사항	서버 수량에 맞는 운영체제의 교육기관용 라이센스 제공

[ EMR/OCS시스템 ] Main Storage

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
용량	◦ Usable 30TB 이상(압축 및 중복제거전 용량 기준) ◦ Global hot spare 제공 ◦ RAID 1+0, 5, 6 지원 및 혼용 구성 가능	1식
구분	◦ All Flash Array 스토리지 제공 ◦ 최대 장착 드라이브 수 : 280개 이상 지원
Cache	◦ Cache Size : 256GB 이상 제공
Host Port	◦ 16Gbps FC 32포트 이상 제공
시스템 S/W	◦ 내부복제 솔루션 제공 ◦ Active/Active 데이터 센터 구축을 위한 스토리지 컨트롤러 기반의 HA 솔루션 제공 ◦ 스토리지 컨트롤러 기반의 이기종 스토리지 가상화 솔루션 제공
기타기능	◦ GUI기반의 스토리지 관리 프로그램 제공 ◦ Thin Provisioning 기능 제공 ◦ 스토리지 컨트롤러 기반의 압축 및 중복제거 기능 제공 ◦ 성능에 영향없는 데이터 압축처리를 위한 별도의 HW 또는 프로세스 제공 ◦ UNIX, Windows, Linux 등 다양한 OS 지원 ◦ 업무 특성에 따라서 효율적인 캐시 운영을 위한 캐쉬 파티셔닝 기능 제공 ◦ 전원 장애 시 캐시데이터 보호기능 제공(백업전용 Flash 방식) ◦ 원격 유지보수 선행 시스템(Call-Home)의 암호화 인증(CD-Key, USB, OTP 등) 또는 유사 인증기능 제공 ◦ Power Supply Redundant 구성
무상유지보수	◦ 3년간 24시간 4시간 이내 응답 Support

[ EMR/OCS시스템 ] SAN 스위치

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
SAN 스위치	Port : 36 포트 제공 포트 확장성 : 12포트 단위 업그레이드, 최대 48포트 확장 지원 인터페이스 : 포트당 16Gbps 이상 제공 총 대역폭 768Gbps end-to-end full duplex 지원 Port Speed : 4/8/16 Gbps 지원 전원 이중화 제공 ISL 구간 균등한 부하분산을 위한 Frame 기반 Trunking 지원 H/W 및 S/W Zoning 구성 지원 Full Fabric 아키텍처로 최대 239개 확장 효율적인 SAN 스위치 관리를 위한 USB 포트 제공 FC Cable 및 SFP 진단 기능이 가능한 D-Port 지원 스위치간 데이터 전송 시 압축 및 암호화 전송기능 지원 통합 SAN 관리를 위한 소프트웨어 지원 실시간 이벤트 모니터링 지원 무중단 펌웨어 업그레이드 지원 원활한 기술지원을 위한 OEM 제외	2식

[ EMR/OCS시스템 ] VTL 백업 Storage

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
용량	◦ Usable 30TB 이상 (Raid 6) ◦ Disk :4TB 제공	1식
Cache	◦ Cache Size : 128GB 이상 제공
Interface	◦ 1GbE *4개 port 제공 ◦ 10Gb 2포트 2EA 이상 제공 ◦ 8Gb FC * 4개 port 제공
시스템 S/W	◦ 중복제거 기능 제공
디스크 관리툴	◦ GUI 스토리지 관리 프로그램 제공
기타사항	◦ 저장장치는 서버 제조사의 제품으로 제안 ◦ 성능 및 안정성을 위해 업그레이드 사양 제안 가능
무상유지보수	◦ 3년간 24시간 4시간 이내 응답 Support

[ EMR/OCS시스템 ] Tape 백업 라이브러리

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
용량	◦ Driver : LTO7 *4개 이상 제공 ◦ Tape Media : LTO7 *48개 이상 제공	1식
소프트웨어	◦ 백업 소프트웨어 제공 ◦ OCS/EMR,PACS 및 가상화서버 온라인 백업 라이선스 6개제공 ◦ VTL 과 Tape 백업을 위한 라이선스 제공 ◦ Network 백업을 위한 unlimited 라이선스 제공
기타사항	◦ 백업장치는 서버 제조사의 제품으로 제안 ◦ 성능 및 안정성을 위해 업그레이드 사양 제안 가능
무상유지보수	◦ 3년간 24시간 4시간 이내 응답 Support

[ EMR/OCS시스템 ] Rack

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
Rack 및 통합콘솔	42U, 19인치 표준 제조사 정품 Rack PDU 포함(이중화 구성) 16포트 이상 Rack에 구성되는 서버를 수용할 수 있는 KVM 및 콘솔 Rack 마운트형 제공 (1식) 무상 보증기간 3년 제공	2 식

[ EMR/OCS시스템 Network ] L4 스위치

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
L4 Switch	Layer4-7 Switching 제공 SLB, CSLB, FWLB, VPNLB 등 다양한 Load Balancing 지원 Server/Firewall Load Balancing 동시 지원 Interface : -10 Gigabit Fiber Ports (SFP+) 16port 이상 지원 -10/100/1000Base-TX 8port 이상 지원 Backplane : 640Gbps 이상 Main Memory : 16GB 이상 핫스왑 가능한 이중 파워 L4 Performance (connections/second): 1,000,000 이상 지원 STP(포트 차단) 방식이 아닌 루프 방지 기능 SafeQueue, SafeServe 기능 지원 가능 Dynamic ACL, Rate Limiting, Ratio 필터링 지원	4식

[ EMR/OCS시스템 Network ] UTM

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
UTM 장비	CPU : lntel CPU 2.8GHz/10Core Memory : 16GB 이상 HDD : 2TB 이상 NIC : 기본 10/100/1000 UTP 8 Ports 이상, 1G Fiber 4 Ports 이 상, 10G Fiber 4 Ports 이상, CPS : 550,000 이상, Throughput : 30Gbps 이상 네트워크 환경 변화에 대비하여 Trunk(802.1Q tag), Multi-Segment 등의 구성방식을 지원하여야 한다. Router 모드와 Bridge 모드 동시 지원 제공, HA 포트 Bonding울 지원하여야 한다. IPv6 라우팅 프로토콜(RIPng, OSPFv3, BGP4+) 및 NAT64, DNS64을 지원하여야 한다. 멀티코어 CPU 사용 및 64bit 전용 OS를 탑재 하여야 한다. URL 정보를 방화벽 정책으로 입력 가능한 Domain 객체를 지원 해야 한다.	2식

[ EMR/OCS시스템 Network ] IP자원 관리

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
IP자원 관리	CPU : Samsung ARM 667Mhz 이상 Memory : 128MB 이상 HDD : 2TB 이상 NIC : 기본 10/100/1000 UTP 1 Ports 이상 지원 IP 개수 : 200 IP 이상 원내 모든 IP 자원에 대한 맥어드레스 수집이 가능한 필요한 장비일체를 공급해야함 한 네트워크 내에 사용하는 모든 IP address와 MAC address 중앙에서 관리자가 일괄 관리 할 수 있는 기능 IP주소의 도용 및 관리자에게 허가를 받지 않은 IP/MAC 주소의 사용에 대해 감시 및 제어기능 관리 네트워크의 사용자간 IP충돌 현황 및 blocking등 실시간 이벤트 정보 Display 기능 미 사용 IP/MAC 주소에 대한 사전 사용 예약 등록 가능 특정 Gateway 장비나 네트워크 장비의 Load Balancing 운영 시 IP 충돌을 보호하기 위한 GLBP(Gateway Load Balancing Protocol) 기능을 지원 DHCP 서버 기능 및 인증 MAC에대해 고정 IP 할당 기능 Probe 와 서버간 통신이 단절되었을 때 Probe에서 일정 기간 정책을 유지 할 수 있는 기능	1식

[ EMR/OCS시스템 Network ] 스위치

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
Switch	1G/10G SFP+ 32 ports이상 지원 40GE QSFP+ 3 ports 이상 지원 1G/10GBased-T 8 ports이상 지원 2/4/8G Fiber Channel 12 ports이상 지원 1 확장슬롯 제공 640 Gbps 스위칭 패브릭 이상 제공 480 Mpps의 Throughput 이상지원 Virtual Chassis 및LACP, SPB, MVRP, IP routing등의 자동화 구성이 가능한 인텔리젼트 패브릭 지원 IEEE 802.1aq(Shortest Path Bridging) 지원 구성변경시 일정시간 후 기존 구성으로 자동 복구 기능 서비스중무중단 OS의 Upgrade 기능지원(In-Service Software Upgrade)OS 및 Config 백업을 위한 USB 포트 지원 VFL(Virtual Fabric Link)를 통한 최대 6개 이상의 Auto Virtual Chassis 구성 및 Smart Continuous Switching 지원 Link의 실시간 모니터링 및 Link 장애 자가 진단 기능	2식

[ EMR/OCS시스템 ] 관제모니터링

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
관제시스템	50“ LED FullHD지원 NMS, SMS, APM, Traffic등을 모니터링 할수 있는 관제세스템 구축 설치위치 및 설치방법은 병원과 협의하여 진행한다.	4 식

[ EMR/OCS시스템 ] 이동식 회의용 영상시스템

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
영상시스템	50“ LED FullHD지원 (Touch Panel적용) 병원이요구하는 디자인을 적용하여야 한다. 내장PC는 최신사양과 무선네트워크, 키보드를 지원하여야한다.	1 식

[ EMR/OCS시스템 DR ] EMR/OCS DR Server

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
운영체제	Full 64bit 지원 표준 UNIX 운영체제 (커널, 쉘, IO 모두 64bit) 한글 및 X-Window 지원 / Unlimited User License 운영체제 백업을 위한 관리 솔루션 제공	1 식
관리프로그램	GUI 기반의 Unix 전체시스템 관리 프로그램 제공 자원 성능 등 모니터링 기능
형태	RACK 혹은 Blade 타입 모델 (Rack/엔클로져 포함)
CPU	CPU Clock Speed :2.5 GHz 이상 제안제품의 최고 CPU Clock Speed 제공 Core 수 : 최소 24 Core 이상, 최대 64 Core 이상 확장가능 On-Chip L3 Cache CPU 당 32MB 이상
Main Memory	제공용량 : 서버당 384GB 이상 최대 확장 :서버당 768GB 이상
전원공급장치	Power Supply 이중화 구성
시스템 Disk	450GB *4 개로 구성 운영체제 디스크는 미러로 구성
Partitioning / Cluster	노드당 최소 파티션 2개 이상 지원 Veritas Volume Manager와 Veritas Cluster File System 제공 (OEM 포함)
IO 카드	10Gbps Network SX : 8 port 이상 제공 8Gbps Fiber Channel : 12 port 이상 제공 시스템 내부 I/O 슬롯 6개 이상 제공 물리적인 I/O 모듈 이중화 구성 제공 I/O 가상화 기능을 제공 1Gb 네트워크 스위치 2대 기본 제공 (SFP 포함) 8Gb SAN 스위치 2대 기본 제공 (SFP 포함)
컴파일러	C, C++ Unlimited User License
보조기억장치	DVD+RW Drive
기타사항	성능 및 안정성을 위해 업그레이드 사양 제안 가능 Node 또는 Server Blade의 이중화 구성 제공
무상유지보수	3년간 24시간 4시간 이내 응답 Support

[ EMR/OCS시스템 DR ] x86 가상화 Server

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
타입	Rack Type	3 식
운영체제	Windows Server 2012 R2 (64bit) DataCenter
CPU	CPU Type : Intel Xeon E5-2650v4 series 이상 CPU 개 수 : 2 EA Core 개 수 : CPU당 12 Core 이상 Clock Speed : 2.0 GHz 이상
Memory	DDR4 LRDIMM 256GB 이상 (최대 3TB 이상 확장 가능)
전원 공급	고온환경 (최대 45도)에서 24시간 365일 운영이 가능해야 한다
시스템 Disk	SAS 300GB 10K * 4 EA(mirror) 이상 최대 26개 디스크 확장 지원 RAID Controller Cache 은 최대 4GB 를 지원해야 한다.
외부 Interface	1Gbps 4port Ethernet Adapter * 1 EA 이상 10Gbps SX 2port * 2 EA 이상 8Gbps Dual port FC HBA Card * 2 EA 이상
PCIe 슬롯	Type : 6 슬롯 이상 제공 최대 3개 이상의 GPU 장착이 가능해야 한다.
보조기억장치	DVD-RW 이상
무상하자보수	3년간 24시간 4시간 이내 응답 Support
기타사항	서버 수량에 맞는 운영체제의 교육기관용 라이센스 제공

[ EMR/OCS시스템 DR ] DR Storage

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
용량	◦ Usable 30TB 이상(압축 및 중복제거전 용량 기준) ◦ Global hot spare 제공 ◦ RAID 1+0, 5, 6 지원 및 혼용 구성 가능	1식
구분	◦ All Flash Array 스토리지 제공 ◦ 최대 장착 드라이브 수 : 280개 이상 지원
Cache	◦ Cache Size : 256GB 이상 제공
Host Port	◦ 16Gbps FC 32포트 이상 제공
시스템 S/W	◦ 내부복제 솔루션 제공 ◦ Active/Active 데이터 센터 구축을 위한 스토리지 컨트롤러 기반의 HA 솔루션 제공 ◦ 스토리지 컨트롤러 기반의 이기종 스토리지 가상화 솔루션 제공
기타기능	◦ GUI기반의 스토리지 관리 프로그램 제공 ◦ Thin Provisioning 기능 제공 ◦ 스토리지 컨트롤러 기반의 압축 및 중복제거 기능 제공 ◦ 성능에 영향없는 데이터 압축처리를 위한 별도의 HW 또는 프로세스 제공 ◦ UNIX, Windows, Linux 등 다양한 OS 지원 ◦ 업무 특성에 따라서 효율적인 캐시 운영을 위한 캐쉬 파티셔닝 기능 제공 ◦ 전원 장애 시 캐시데이터 보호기능 제공(백업전용 Flash 방식) ◦ 원격 유지보수 선행 시스템(Call-Home)의 암호화 인증(CD-Key, USB, OTP 등) 또는 유사 인증기능 제공 ◦ Power Supply Redundant 구성
무상유지보수	◦ 3년간 24시간 4시간 이내 응답 Support

[ EMR/OCS시스템 DR ] SAN Switch

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
SAN 스위치	Port : 24 포트 제공 포트 확장성 : 12포트 단위 업그레이드, 최대 48포트 확장 지원 인터페이스 : 포트당 16Gbps 이상 제공 총 대역폭 768Gbps end-to-end full duplex 지원 Port Speed : 4/8/16 Gbps 지원 전원 이중화 제공 ISL 구간 균등한 부하분산을 위한 Frame 기반 Trunking 지원 H/W 및 S/W Zoning 구성 지원 Full Fabric 아키텍처로 최대 239개 확장 효율적인 SAN 스위치 관리를 위한 USB 포트 제공 FC Cable 및 SFP 진단 기능이 가능한 D-Port 지원 스위치간 데이터 전송 시 압축 및 암호화 전송기능 지원 통합 SAN 관리를 위한 소프트웨어 지원 실시간 이벤트 모니터링 지원 무중단 펌웨어 업그레이드 지원 원활한 기술지원을 위한 OEM 제외	2식

[ EMR/OCS시스템 DR ] Rack

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
Rack 및 통합콘솔	42U, 19인치 표준 제조사 정품 Rack PDU 포함(이중화 구성) 16포트 이상 Rack에 구성되는 서버를 수용할 수 있는 KVM 및 콘솔 Rack 마운트형 제공 (1식) 무상 보증기간 3년 제공	1식

[ 상용S/W ] DBMS

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
DBMS	DB서버는 Enterprise 라이센스 및 CPU 라이센스 제공 (8Core ~ 16Core Single) 1식 ASFU 혹은 ESL 형태로는 제공 불가 데이터베이스 운영 중 테이블과 인텍스의 재조직 기능 지원 상용 DBMS(오라클, DB2, MS-SQL, 티베로 등)로 구성된 원격 데이터베이스 접근을 용이하게 Database Link 기능의 무상 제공 Insert, Update 등 DML에 대한 Transaction Failover 기능 지원 데이터베이스 마이그레이션 Tool 무상제공 및 DBMS 개발 Tool 제공 다양하고 동적인 파티셔닝(Range, List, Hash, Composite) 및 Indexing 기능지원 온라인 백업, 복구, Flashback 등 다양한 백업기능 제공 대용량 데이터에 대한 안정적 조회 및 처리기능 지원 다양한 OS(Unix, Linux, NT) 플랫폼지원이 가능한 공유 디스크기반 Active-Active Cluster 기능 지원 (Enterprise Edition 규격) 개발 및 운영 편의를 위한 이해 용이성 제공 (한글 제품 설명서 등) 병렬처리 기능(Parallel Execution)을 지원 데이터 암호화 기능제공 및 오류 트랜잭션의 복구 기능 지원 변경내용에 대한 로그 추적 및 복원 기능 지원 다중 DB변경 시 데이터 정합성 유지를 위한 XA API 및 2 Phase Commit 지원 통계/분석을 위한 분석함수 제공 기존 시스템의 DBMS와 실시간 연계 연동지원	3식
무상유지보수	◦ 1년간

[ 상용S/W ] 운영체제(OS)

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
Linux	Linux Redhat 7.x Enterprise 1-2CPU	2식
Windows 2012 Server	Windows 2012 Server Standard Edition
무상유지보수	◦ 1년간

[ 상용S/W ] 가상화(서버가상화)

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
서버가상화	2 or 4-Way 서버 8 Processor License 제공 Bare-metal 기반의Hypervisor 방식 메모리 오버커밋 및 압축 기능 제공 통합 서버 장애 발생 시 자동HA 기능 제공 물리적 서버와 가상머신에 안정된 업데이트 및 패치기능 제공 가상머신 중앙 백업 지원 가상머신당 최대128개의 가상CPU 지원 가상머신당 최대4TB 메모리 할당 가능 가상화 클러스트 당 물리적 서버 최대 64node 이상 지원 가능 보안에 취약한OS Centric 방식 제외 iSCSI, FC SAN, NAS, Virtual SAN 타입 스토리지 지원 통합서버간에 가상 머신에 대한 온라인 라이브 마이그레이션 기능 제공 통합스토리지간에 가상 머신에 대한 온라인 라이브 마이그레이션 기능 제공 하드웨어 장애 시 모든 가상 머신의 다운타임 및 데이터 유실 없는 Fault Tolerance 기능 지원 Thin Provisioning 기능 지원 Transparent Page Share, Memory Ballooning 가능 Windows 및 Linux, Netware, Solaris, SCO Unix OS 지원 통합 관리서버License 제공 통합 관리서버는OS와 상관없는 동일한 관리GUI 제공 가상머신에 대한 중앙 관리 서버 자원 사용, 성능에 대한 실시간 모니터링 및 보고서 산출기능 한글 메뉴 지원, 웹 환경에서 브라우저를 통해서도 가상화 인프라 관리 (Internet Explorer, Safari, Firefox 등) 1년간Major Version 업그레이드 지원 하드웨어 벤더 및 서버에 종속되지 않는 라이선스 제공 제조사 공인 한국어기술지원서비스 지원	1식
무상유지보수	◦ 1년간

[ 상용S/W ] 가상화(가상화 복구 솔루션)

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
가상화 복구 솔루션	25개 이상의 가상서버 시점복구 License 제공 하이퍼바이저 기반의 장애/재해복구 및 백업 지원 Agent-less 방식 14일 내 초,분 간격의(10초 이내) 복구 목표시점 제공 복구 목표시간 15분 이내 가상서버 복구 제공 원거리/근거리 모든 재해복구 및 백업 지원 파일, 폴더, 가상머신, 업무그룹 단위 시점 복구 지원 Journal-based CDP를 통한 Point-in-time으로 복구 볼륨을 Read-Write가 가능한 형식으로 즉시 복구 원격지 재해복구 및 Failover 테스트 모의훈련 기능 지원 이기종 스토리지간 BCDR 지원 이기종 하이퍼바이져간 BCDR 지원 가상서버, 스토리지 장애 시 자신에 복구하여 서비스 가능 장기보관을 위한 Off-Site 백업 가능 AWS, Microsoft Azure 등 Cloud 백업 가능	1식
무상유지보수	◦ 1년간

[ 상용S/W ] DR솔루션(CDC)

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
DR솔루션	지원 DB : Tibero, Oracle - 소스 DB : Tibero, Orcale - 타겟 DB : Tibero, Oracle 동기화 수준 및 방식 - 동기화 수준 : 실시간 - (Oracle)추출방식 : LogMiner 사용 - 타겟 DB 적용 방식 : SQL방식 - 구성 방식 : 1:1 단방향, 양방향 3체계 양방향, 1:N, N:1 동기화데이터 - 동기화 대상 객체 : 테이블, 시퀀스 - (Oracle)컬럼타입 : RAW, BFILE, XMLType, Object Type제외 - DDL 동기화 : 지원 - 변환기능 : 스키마, 테이블, 컬럼 이름 변환 특정 컬럼 제외 부가기능 - 장애복구 : 지원 - 초지 적재 : 지원 - 구간 압축 및 암호화	3식
무상유지보수	◦ 1년간

[ 상용S/W ] PKI/공인인증서

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
PKI/공인인증서	공인인증모듈4식(AP 2, 개발 1, 교육 1) 서버인증서 2EA, 개인인증서 1,500EA	1식
무상유지보수	◦ 1년간

[ 상용S/W ] KMI(Key Management Infrastructure Tool Kit)

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
KMI	Mobile포함 신규구축	2식
무상유지보수	◦ 1년간

[ 상용S/W ] 백업 S/W

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
Backup S/W	운영중인 스토리지 용량의 백업을 할 수 있어야한다.	2식
무상유지보수	◦ 1년간

[ 상용S/W ] APM

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
APM	1. 실시간 모니터링 - Html 5 기반 UI - 이기종 WAS에 대한 실시간 모니터링 - Active Service 상세 모니터링 - Transaction 응답시간 분포 기능 - 업무 단위별 모티터링 기능- 종합상황판 - 실시간 업무처리량(tps), 동시 접속자수 등 주요 지표 모니터링 기능 - JVM 힙(Heap) 메모리/GC 추이 모니터링 기능 - 관점별 모니터링 지원(서비스/시스템 관점, 업무관점 대시보드) - 전체 컨테이너 Health 상태 모니터링 대시보드 제공 2. 장애감시 및 진단 - 실시간 응답저하 구간 확인 및 서비스에 대한 Drill-Down 분석 기능 - 메모리 누수 감지 기능 - JSP/Servlet외에 EJB와 User Define Method tracing 기능 - SQL쿼리 수행 상세 내역 및 BIND 변수 매핑 기능 - JDBC 자원 미 반환 추적 기능 - 자바 프로그램의 Exception 및 오류에 대한 분석 기능 - 시스템 및 JVM 프로세스 다운 (Down) 감지 기능 - WAS Container 제어 기능(boot/down) - Active Service 제어 기능(suspend / stop) - 이벤트 기준 서비스 추적 기능 3. 시스템 자원 모니터링 - 업무 시스템 별 CPU, Memory, Disk I/O, Network I/O 모니터링 4. 통계분석 및 리포팅 - 통계 데이터 DB를 활용한 사후 분석 지원 - 성능 통계를 이용한 다양한 리포트 제공 - 다양한 분석 및 통계 보고서를 위한 통계 데이터 축적	5식

[ 상용S/W ] APM(계속)

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
APM	5. 관리 기능 - 다양한 유형의 내장형 대시보드 제공 - 개인화 기반 사용자 정의형 Dashboard, Report 지원 - 컨테이너 검색 및 필터링 기능 지원 - 대량의 컨테이너 계층적 관리 지원 - 사용자 정의형 이벤트 등록 기능 지원 6. 인증 제품 - GS 인증 제품 7. 데이터 수집 - Agent를 통한 TCP 기반의 신뢰성 있는 성능 정보 수집
무상유지보수	1년간

[ 상용S/W ] Reporting Tool

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
Reporting Tool	GS인증 제품이어야 한다. 제품의 품질 신뢰성 확보를 위한 표준화된 개발 프로세스 및 개발 규격을 준수하여 개발된 소프트웨어이어야 한다. (CMMi 및 SP) Form과 Data를 이원화하여, 관리가 용이하고 Data 재활용이 가능해야 한다. HTML5를 지원하여하며 HTML5뷰어의 CANVAS뷰어 및 HTML SVG 뷰어를 모두 지원하여야 한다. 웹표준 준수를 위해 멀티 OS(windows, MacOS, Linux), 멀티 브라우저(IE, Chrome, Safarim Opera, Firefox)를 지원해야 한다. 웹표준이 해결 된 뷰어에서도 동일한 챠트를 볼 수 있어야 한다.(모든 OS에서 동일한 챠트를 볼 수 있어야 한다.) 라이선스에 프리하며 커스터마이징이 가능한 챠트를 제공 하여야 한다. 코드 자동완성, 함수 도움말 연동, 툴 팁 표시등의 코딩환경을 지원해야 한다. 딕셔너리 기능 제공으로 하나의 보고서에 다중언어 리포팅 기능이 제공되어야 한다. 관리도구를 통하여 서버 상태 모니터링 및 권한/문서 등 관리 기능을 제공해야 한다. PDF Export 및 Post Script 출력 시 이미지 재사용 방식으로 출력 성능을 향상시켜야 한다. PDF Export 시 읽기, 쓰기 암호 설정이 가능해야 한다. 다양한 포맷(PDF, XLS, DOC, PPT, HTML, HANGUL, IMAGE 등)으로 Export 지원해야 한다. 모든 컴포넌트는 저작권 및 특허권에 위배 되지 않아야 한다.	3식
무상유지보수	1년간

[ 상용S/W ] UI/UX Tool

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
UI/UX Tool	각 SI업체 솔루션에 맞추어 제안	1식
무상유지보수	1년간

[ 상용S/W ] WAS

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
WAS	AP 서버(2식)는 세션클러스터링 제공 Java EE 6 지원 EJB 3.1, Servlet 3.0/JSP 2.1, JSF 2.0 등 지원 Web Services 표준(SOAP 1.2, WSDL 1.1, UDDI 3.0) 지원 Web Services Transaction 표준 지원 Restful Web Services 지원 Unix, Windows, Linux 등 다양한 개방형 플랫폼 지원 Oracle, DB2, MS-SQL, Sybase, Informix and Tibero 등 다양한 DBMS 지원 공개 및 상용 웹서버 제품(Apache, iPlanet, IIS, WebtoB 등) 연계 지원 웹서버와의 역방향 연결 지원(Reverse Connection Pooling) TP-Monitor 연계 기능 모듈 지원 Servlet, EJB, JMS 서비스를 위한 Runtime 엔진 제공 Light-Weight 엔진 실행 방식 제공 내장(Embedded) 웹서버(Web Server) 제공 WAS 자체 2-Phase Commit 지원 DB와의 트랜잭션 연동 지원 SSL,HTTPS, X.509(PKI) 등의 표준 보안 인터페이스 지원 Non-HTTP Request 에 대한 처리 지원(TCP Servlet 지원) JMS 메시지 순서(Message Order) 처리와 그룹 메시지(Message Group) 전송 기능 지원 서로 다른 JMS MQ(Message Queue)에 대한 연결(Message Bridge) 기능 지원 비동기 서블릿(Asynchronous Servlet) 지원 비동기 웹서비스(Asynchronous Web Services) 지원 중복 Login 방지기능 DB 장애 발생 시 Datasource 클러스터링 기능으로 정상적인 DB 로 연결 및 사용 기능 제공 노드의 동적 추가 및 삭제를 위한 동적 클러스터링(Dynamic Clustering) 지원 시스템 중단 없는 war, jar, ear 단위의 Application 모듈 재배포 기능 DB Connection 누수 자동 복구 기능 제공 가용 Thread수를 설정하여 임계치 초과시 email 통보 및 엔진 자동 Restart 웹서버 연계 시 다양한 부하분산 기능 제공 WAS의 상태에 따른 동적 부하분산 기능 제공 Thread Pool의 동적 설정 변경 기능 제공 DB Connection Pool 관리 기능 제공 웹서버 연계 시 Local IPC (Pipe Stream) 통신을 통한 고성능 지원	5식

[ 상용S/W ] WAS(계속)

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
WAS	In-Memory JSP Compilation을 통한 처리 성능 강화 Memory Caching 지원 같은 JVM 에 디플로이된 EJB 를 Local Call 하는 기능 Eclipse 기반 통합 개발 툴 연계 지원 Spring, Struts, Hibernate, 전자정부 프레임워크 등의 오픈소스 프레임워크 지원과 다양한 상용 개발 프레임워크 연계 지원 Java SE instrumentation API를 활용한 클래스 동적 반영(Hot Swap) 기능 Web 및 Command Line 기반의 관리자 툴 제공 실시간 노드 상태 모니터링 및 엔진 Shutdown 시 자동 재기동 기능 제공 관리자툴을 통한 진행중인 Request Thread 중단 기능 제공 관리자툴을 통한 DB Connection 강제 종료 기능 제공 동적 설정파일 변경 기능 제공 웹 관리자 툴에서 Command Line 관리자툴을 호출하여 명령어를 실행하는 기능 제공 관리를 위한 JMX API 지원 관리 및 배포용 JSON API 지원 시스템 관리를 위한 작업 스케쥴링(Scheduler Service) API 지원
무상유지보수	1년간

[ 상용S/W ] Web서버

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
Web서버	GS 인증 HTTP 1.0/ HTTP 1.1 지원, SSL(2.0, 3.0)/TLS 지원 다양한 어플리케이션 서비스 지원 (HTML, CGI/Fast CGI, PHP, SSI) Multi-Thread/Multi-Process 처리 방식 지원 프로세스 및 요청 Queue를 효율적으로 관리함에 따라 대량의 클라이언트 요청에도 안정적 처리 가능 Multiplexing I/O 처리를 통하여 고성능이면서도 안정적인 서비스 지원 서비스 프로세스에 대한 자동 장애 감지 및 재기동 기능 제공 자체 내장 프로그래밍 API(WBAPI) 제공 및 Tmax 서비스 연계 기능 제공 SSL,HTTPS, X.509(PKI) 등의 표준 보안 인터페이스 지원 사용자에 대한 접근 권한 설정 기능 제공 Non HTTP(TCP/IP)통신을 지원하는 TCP Gateway 제공 외부 사용자들이 접근이 불가능한 내부망에 접속할 수 있도록 하는 기능 제공(Reverse Proxy) DOS 공격에 대한 Blocking 기능 지원, 상용 WAS와의 연계 지원 Extension 관리 기능으로 사용자 지정 mime Type 지원 다양한 Logging 기능 제공으로 시간단위, 요청건수 단위별로 파일 생성이 가능하며 파일명 또한 변경이 가능 Memory Caching 기능을 통한 Resource 관리로 성능 향상 효과 제공 사용자 요청에 대한 응답을 압축하여 보내는 출력 압축 기능 제공 Virtual Host 지원으로 한 대의 서버에서 여러 도메인의 Home Page를 관리 가능 Alias 지원 분산된 웹서버에 대한 중앙집중화된 시스템 관리 기능 제공 동적 로그 레벨 설정 기능, 환경 파일 백업 및 복구 기능 지원 관리자 툴을 통한 서비스, 프로세스 모니터링 및 통계 기능 제공 JEUS 연계 시 역방향 연결(Reverse Connection Pooling)을 지원하여 향상된 보안 기능 제공 JEUS 연계 시 서버 내부통신 방식(IPC)를 통한 성능 향상	5식
무상유지보수	1년간

[ 상용S/W ] 서버보안

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
서버 보안	UNIX, Linux, Windows 시스템 모두에 동일한 강제적 접근통제 정책을 적용할 수 있어야 함 MLS(Multiple Level Security)를 지원하여 사용자 계정의 보안등급에 따라 사용자 간의 SU를 통제하는 기능을 제공해야 함 사용자 계정의 보안 등급이 프로세스에 상속되어야 하며 상속된 보안등급에 따른 프로세스의 Kill 통제가 이루어 져야 함. 파일 접근통제 정책 수립 시 “계정/그룹 – 명령어/프로세스) - 로그인IP/MAC – 오퍼레이션/권한”으로 구성된 유연한 ACL (Access Control List) 제공 파일접근통제정책 수립 시 주체정보로 운영체제의 그룹/계정, 보안그룹, 보안역할 등을 사용하여 다양한 접근통제 정책 수립을 지원해야 함. 서버방화벽은 네트워크 레벨에서 동작하여 Inbound/Oubound를 모두 통제할 수 있어야 함 서버 방화벽은 포트스캔을 탐지할 수 있는 방화벽이어야 함. 커널레벨에서의 사용자 행위 세션로깅 및 응용레벨의 사용자 tty 모니터링을 동시에 지원하는 이중추적기능을 제공해야 한다. 파일 접근 통제 정책 수립 시 특정 프로그램에 의한 접근만 허용할 수 있는 기능 지원 상용 레포팅 툴 수준의 보고서 지원 (Word, PPT, Excel, PDF 저장기능 지원) 통합관리 툴을 이용하여 서버의 선택과 정책의 유형에 대해 각각 일괄 또는 개별적인 배포기능을 제공해야 한다 통합관리 툴을 이용한 정책배포에 대해 이력관리기능을 제공해야 한다. 전산실 및 DR센터에 운영하는 Windows/Linux서버 모두 포함한다.	1식
무상유지보수	1년간

[ 상용S/W ] DB접근제어

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
DB접근제어	DB 접근제어 기능 - 가상계정, DB 계정 및 사용자 IP, AP, 날짜/시간대별 접근제어 가능 - Telnet, FTP, SSH 접근 제어 가능 - 전용 Client 툴 이외의 모든 접속 차단(ex. Toad, Sqlplus 차단) - DB접근제어를 통하지 않는 사용자의 DB접속 차단 기능 제공(Sniffing, Server Agent 방식 모두 제공) DB 권한제어 기능 - IP,User ID,어플리케이션, Table, SQL Command 별 보안정책 설정 - 주요 테이블의 결과값 용량이 특정 용량 이상 시 전송 차단 기능 제공 감사 및 로깅 기능 - 사용자정보 및 사용 어플리케이션, 접속시간, 쿼리, 결과값 등 정보 실시간 로깅 - Telnet 명령에 대한 모든 작업 감사기록 제공 및 VI 실행시 작업 식별이 가능하도록 레코딩/플레이 기능 제공 Console 직접 접근에 대한 감사 및 접근/명령어 통제 기능 제공 윈도우 원격접속에 대한 접근제어/화면감사/행위기반 검색 기능 제공 전구간 암호화 통신 기능 -전구간(사용자↔보안장비↔보안대상서버) 암호화 통신 기능 제공 안정성확보 기능 -서버 Agent 설치 시, 전구간 암호화 통신 기능 제공 다양한 DBMS 지원(Oracle, MS-SQL, DB2, Sybase, Tibero, Informix, Altibase 등) UNIX Agent 기능 - Console에서 접근을 통한 VI 로그등은 식별이 가능하도록 Recoding/Play기능을 제공 - 보안 Gateway를 통하지 않는 서비스 접속에 대한 차단 기능을 Server Agent 모듈을 제공 - Telnet/SSH 접속자의 최초(PC) IP를 이용하여 서버간의 접근/권한 통제 기능 제공 국정원 CC인증 및 GS인증 솔루션(DB라이센스 : 16Core * 3ea) 장비사양: - 2.4GHz 6 Core* 1ea, 16G Memory, Power 이중화, SATAII HDD 6TB(1TB * 6ea) , 4port NIC, RAID Controller	1식
무상유지보수	1년간

[ 상용S/W ] 서버백신(Windows & Linux)

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
서버백신 (Windows)	다차원 분석 플랫폼 기반의 차별적인 서버 방역 다차원 분석 플랫폼 적용(행위/평판, URL/IP 탐지 등) 클라우드 기반의 ASD로 정확한 진단 및 실시간 치료 Active Defense로 위협에 대한 가시성 확보, 능동적인 대응 가능 서버 활용성 극대화를 위한 다양한 기능 제공 재부팅없는 편리하고 안정적인 제품 설치/삭제 지원 네트워크 침입 차단, 지정된 포트 차단/허용 또는 모든 포트 차단 악성코드 등 위협 발생 시 관리자에게 알림 메일 전송 다양한 기업 환경에 최적화(Windows Server 2012 지원 등) 그 외 주요 기능 Virus, Spyware, Worm 등 악성코드에 대한 방역 시스템 보호 네트워크 보호 평판 기반 보호	1식
서버백신 (Linux)	악성코드 진단/치료 기능 정확한 악성코드 검사 다양한 다중 압축 파일 검사 지원 지정된 시간에 자동으로 엔진 업데이트를 할 수 있는 예약 효율적인 수동 및 예약 검사 기능 서버에 저장된 파일에 대하여 관리자의 설정에 따른 수동검사 및 예약검사 수행 대상 목록 설정 검사로 효율적인 바이러스 검사 기능 검사 예외 설정 기능으로 효율적인 방역 정책 적용 가능 웹 기반의 편리한 관리 툴 제공 다양한 검사/이벤트 로그 관리 기능 바이러스 검사/치료에 대한 다양한 로그 기능 여러 대 서버를 통합 관리 할 수 있는 관리 솔루션 사용자의 조작 없이 자동으로 업데이트 해주는 스마트 업데이트	1식
무상유지보수	1년간

[ 상용S/W ] SSL 보안서버 인증서 (필요시 제안)

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
SSL 보안서버 인증서	COMODO EV-Multi SSL COMODO SGC Wildcard SSL	1식
무상유지보수	1년간

[ 상용S/W ] 형상관리/배포

구 분	세 부 규 격 및 내 역	수량
형상관리/베포	Subversion/Hudson - 오픈소스	1식
무상유지보수	1년간